Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Technická špecifikácia okien

* 5 ks plastových dvojokien s horným fixom, otváreteľné pravé a výklopné
* 14 ks plastových dvojokien s fixom
* 6 ks plastových okien s fixom
* 2 ks plastových dvojokien s dolným fixom, horné výklopné s ramenom
* 1 ks vchodových dverí s PVC výplňou
* 9 ks sieťok proti hmyzu
* 6 ks plastových okien, otvárateľné pravé (sklo nepriehľadné-dubová kôra)
* 2 ks plastových okien, otvárateľné pravé a výklopné (sklo nepriehľadné-dubová kôra)
* Okná budú zhotovené z 5-komorového bezolovnatého systému, so stavebnou hĺbkou 70 mm so stredovým tesnením a mikroventiláciou
* Farba profilu biela
* Sklo – tepelnoizolačné dvojsklo plnené argónom, min. 1,1 W/m2K
* parapety vnútorné PVC biele, vonkašie parapety Al s hrúbkou 8 mm
* Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť dodávku, demontáž a montáž okien a parapetov, likvidáciu starých okien, murárske a vysprávkové práce
* Začatie práce: od 29. sept. 2015 do 5. okt. 2015
* Dokončenie práce: 5 dní po začatí práce
* Úspešný dodávateľ je povinný pred zhotovením vykonať konečné zameranie zákazky