Príloha č. 2 **Technická špecifikácia okien**

* 18 ks plastových štvorokien s horným a stredným fixom, ľavé otvárateľné a pravé otvárateľné a výklopné
* 2 ks fixných okien (dubová kôra)
* 12 ks fixných okien 870x1150
* 10 ks otvárateľných okien 870x1150
* 6 ks sieťok proti hmyzu ku štvoroknám
* 4ks sieťok k oknám 870x1150
* Okná budú zhotovené z 5-komorového bezolovnatého systému, so stavebnou hĺbkou 70 mm so stredovým tesnením a mikroventiláciou
* Farba profilu biela
* Sklo – tepelnoizolačné dvojsklo plnené argónom, min. 1,1 W/m2K
* parapety vnútorné PVC biele, vonkašie parapety Al s hrúbkou 8 mm
* Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť dodávku, demontáž a montáž okien a parapetov, likvidáciu starých okien, murárske a vysprávkové práce
* Práce treba dokončiť do posledného pracovného dňa v roku 2015
* Úspešný dodávateľ je povinný pred zhotovením vykonať konečné zameranie zákazky